Complete RV32I test

4X5

NOP

NOP/\* x0 = 0 0x000 \*/

addi a0, x0, 4

addi a1, x0, 5

multiply:

ADD t0, zero, zero

ADDI a1, a1, -1

accumulate:

ADD t0, t0, a0

ADDI a1, a1, -1

BGE a1, zero, accumulate

ADD a0, zero, t0

RET

